[붙임 2] 안전보건관리 계획서 유형B

(예시) 분당서울대병원 ○○공사

안전보건관리계획서

2022년 ○월 ○○일

회사명 : ㈜○○○○

목  차

Ⅰ. 안전보건관리체계

1. 일반원칙	1

2. 계획수립	2

3. 역할 및 책임	3

4. 안전보건 협의체	5

Ⅱ. 안전보건관리 실행수준

5. 위험성평가	6

6. 안전점검	20

7. 이행확인	26

8. 교육 및 기록	28

9. 안전작업허가	30

Ⅲ. 안전보건 운영관리

10. 신호 및 연락체계	34

11. 위험물질 및 설비	37

12. 비상대책	39

Ⅳ. 재해발생 수준

13. 산업재해 현황	47

Ⅴ. 안전보건 관리비용

14. 안전보건관리비 계상	49

15. 안전보건관리비 적정성	51

Ⅰ. 안전보건관리체계

1. 일반원칙

안 전 보 건 경 영 방 침

○○기업은 경영활동 전반에 전 사원의 안전과 보건을 기업의 최우선 가치로 인식하고, 법규 및 기준을 준수하는 안전보건관리체계를 구축하여 전 직원이 안전하고 쾌적한 환경에서 근무할 수 있도록 최선을 다한다. 이를 위해 다음과 같은 안전보건활동을 통해 지속적으로 안전보건환경을 개선한다.

1.경영책임자는 ‘근로자의 생명 보호’와 ‘안전한 작업환경 조성’을 기업경영활동의 최우선 목표로 삼는다.

2.경영책임자는 사업장에 안전보건관리체계를 구축하여 사업장의 위험요인 제거·통제를 위한 충분한 인적·물적 자원을 제공한다.

3.안전보건 목표를 설정하고, 이를 달성하기 위한 세부적인 실행계획을 수립하여 이행한다.

4.안전보건 관계 법령 및 관련 규정을 준수하는 내부규정을 수립하여 충실히 이행한다.

5.근로자의 참여를 통해 위험요인을 파악하고, 파악된 위험요인은 반드시 개선하고, 교육을 통해 공유한다.

6.모든 구성원이 자신의 직무와 관련된 위험요인을 알도록 하고, 위험요인 제거·대체 및 통제기법에 관해 교육·훈련을 실시한다.

7.모든 공급자와 계약자가 우리의 안전보건 방침과 안전 요구사항을 준수하도록 한다.

8.모든 구성원은 안전보건활동에 대한 책임과 의무를 성실히 준수토록 한다.

○○○○년 ○○ 월 ○○ 일

○○ 기업 대표이사  (서명)

2. 계획수립

전사 목표	목표/세부 추진계획		추진일정				성과지표	담당 부서	예산 (만원)	달성률 (%)	실적/부진사유
			1 분기	2 분기	3 분기	4 분기
산재 사고 감소 00% 목표	정기 위험성평가	계획	○				1회/년 이상	전 부서	500	100%	- 3/20 30개 공정 실시
		실적
	수시 위험성평가	계획	○	○	○	○	수시	전 부서		5건	- 4/15 1공장 라인증축 등 5건
		실적
	고위험 개선	계획	○	○	○	○	개선 이행 100%	전 부서	-	100%	- 고위험 30건 개선완료
		실적
	아차 사고 수집	계획	○	○	○	○	1건/월/인당	안전	-	50%	- 80건 발굴 및 개선완료 - 참여 독려를 위한 이벤트 추진 예정
		실적
	산업안전보건 위원회	계획	○	○	○	○	1회/분기	안전	-
		실적
	작업표준 제·개정	계획	○	○	○	○	변경 시	안전	-
		실적
	합동안전점검	계획	○	○	○	○	1회/월	안전	-
		실적
	비상조치훈련	계획	○	○	○	○	1회/분기 (화재, 누출, 대피, 구조)	전 부서	30	75%	- 2/10 화재진압 훈련 - 4/15 가스누출 대비
		실적
	작업허가서 발부	계획	○	○	○	○	단위 작업별	전 부서	-
		실적
	작업 전 미팅(TBM) 실시	계획	○	○	○	○	단위 작업별	전 부서	-
		실적
	안전관찰제도 운영	계획	○	○	○	○	1건/월/인당	전 부서	-
		실적
	안전보건 예산 집행	계획	○	○	○	○	수립예산 이행	전 부서	-
		실적
	성과측정 및 모니터링	계획		○		○	1회/반기	전 부서	-
		실적
	시정조치 이행	계획	○	○	○	○	수시	전 부서	-
		실적
	경영자 검토	계획				○	1회/반기	안전	-
		실적

3. 역할 및 책임

○ 조직구성 개요

당사 현장의 안전관리조직은 관리조직을 기본으로 하여 현장 및 주변의 안전을 확보, 본 안전관리계획서에 따른 안전여부를 확인하고, 안전교육과 유해위험요소를 사전에 제거하며, 비상사태시 응급조치 및 복구가 효율적으로 이루어질 수 있도록 현장 관계자를 대상으로 상호간의 업무와 각 구성원별 책임 한계를 명확히 하였고, 상호업무보완이 가능한 조직으로 편성하였다.

○ 안전보건관리 조직

					사업주
					OOO
					(☎) 010-0000-0000
					안전보건관리책임자
					OOO
					(☎) 010-0000-0000
안전관리자										보건관리자
OOO										OOO
(☎) 010-0000-0000										(☎) 010-0000-0000
					현장 관리감독자
					OOO
					(☎) 010-0000-0000
			현장 근로자

○ 역할 및 책임

이름	직책	안전보건 관련 업무 분장	연락망
OOO	사업주	다음페이지 해당 업무 참고, 작성	010-0000-0000
OOO	안전보건관리책임자	다음페이지 해당 업무 참고, 작성	010-0000-0000
OOO	안전관리자	다음페이지 해당 업무 참고, 작성	010-0000-0000
OOO	보건관리자	다음페이지 해당 업무 참고, 작성	010-0000-0000
OOO	관리감독자	다음페이지 해당 업무 참고, 작성	010-0000-0000

(참고) 안전보건관리 조직의 구성 및 내용

4. 안전보건 협의체

○ 협의체 참여 계획

계약기간	2022. O. OO. ~ 2022. O. OO.
실시계획	월 1회 (병원 안전보건협의체 회의 일정에 맞춰 참석)

○ 협의체 참여 인원

연번	이름	직책	비고
1	김OO	안전보건관리책임자	안전보건관리책임자 또는 현장책임자 참석 필수
2	이OO	현장 관리감독자
3	박OO	안전관리자	(필요시 추가)

○ 협의사항

- 작업의 시작 시간

- 작업 또는 작업장 간의 연락 방법

- 재해발생 위험이 있는 경우 대피 방법

- 위험성평가의 실시에 관한 사항

- 사업주와 수급인 또는 수급인 상호간의 연락방법 및 작업공정의 조정 등

Ⅱ. 안전보건관리 실행수준

5. 위험성평가

(참고) 위험성평가 방법 (위험도 계산)

- 위험도 계산에 필요한 사고발생확률(발생빈도)의 수준을 5단계로, 사고피해크기(강도)의

수준을 4단계로 정함

- 위험발생 빈도

빈도 구분	빈도 수준	내 용
가능성 거의 없음	1	10년 1회정도 발생할 경우
가능성 낮음	2	3년 1회정도 발생할 경우
가능성 있음	3	1년 1회정도 발생할 경우
가능성 높음	4	1개월 1회정도 발생할 경우
빈번함	5	1일 1회정도 발생할 경우

- 위험발생 강도

강도 구분	강도 수준	내 용
영향 없음	1	재해로 인한 인적손실이 없는 경우
경미한 불휴업재해	2	경미한 재해를 포함한 불휴업 재해인 경우
경미한 휴업재해	3	휴업재해인 경우
중대재해	4	사망 또는 노동력 상실재해를 가져오는 치명적인 재해인 경우

- 위험도 계산(빈도×강도)

	강도	영향없음	경미한 불휴업재해	경미한 휴업재해	중대재해
빈도		1	2	3	4
거의없음	1	1	2	3	4
낮음	2	2	4	6	8
있음	3	3	6	9	12
높음	4	4	8	12	16
빈번함	5	5	10	15	20

- 위험도 평가

위험도 수준		관리 기준	비 고
1～3	무시할 수 있는 위험	현재의 안전대책 유지	위험작업을 수용함 (현 상태로 계속 작업 가능)
4～6	미미한 위험	안전정보 및 주기적 표준작업안전 교육의 제공이 필요한 위험
8	경미한 위험	위험의 표지부착, 작업절차서 표기 등 관리적 대책이 필요한 위험	조건부 위험작업수용 (위험이 없으면 작업을 계속 하되, 위험감소활동을 실시 하여야 함)
9～13	상당한 위험	계획된 정비․보수기간에 안전감소대책을 세워야 하는 위험
14～16	중대한 위험	긴급 임시안전대책을 세운후 작업을 하되 계획된 정비․보수기간에 안전대책을 세워야 하는 위험	위험작업 불허 (즉시 작업을 중지하여야 함)
17～20	허용불가 위험	즉시 작업중단 (작업을 지속하려면 즉시 개선을 실행해야 하는 위험)

■ 위험성 평가표 : 단순 공정(수의계약 등) 예시

작업공정명 :			위 험 성 평 가							평가일시 : ’22-03-10
세부 작업 내용	유해·위험요인 파악		관련근거 (법적기준)	현재의 안전보건 조치	위 험 성			위험성 감소대책	개선 후 위험성	개선 예정일	완료일	담당자
	위험 분류	위험발생 상황 및 결과			가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험성 (빈도x강도)
원료 입고	기계적 요인	무자격자가 지게차를 임의 운전하여 근로자와 부딪힐 위험	안전보건규칙 제99조 [운전위치 이탈시의 조치]	유자격자 운전 시동키 분리보관	1	2	2 (낮음)	-	-	-	-	-
원료 입고	전기적 요인	인화성액체 (유기용제) 주입 중 정전기에 의한 화재폭발 위험	안전보건규칙 제325조 [정전기로 인한 화재 폭발 등 방지]	-	3	2	6 (높음)	정전기의 발생 억제 또는 제거 조치 (배관Bonding /Grounding)	2 (낮음)	’22-05-30		홍길동
원료 입고	화학적(물질) 요인	외부에서 탱크로 불씨가 유입 시 화재·폭발 위험	안전보건규칙 제269호 [화염 방지기의 설치 등]	-	2	3	6 (높음)	1. 안전 작업허가 절차 준수 2. 화염 방지기 설치	3 (보통)	’22-03-30	’22-03-25	김분당
원료 입고	화학적(물질) 요인	인화성 액체의 증기가 점화되어 화재·폭발 위험	안전보건규칙 제230조 [폭발의 위험이 있는 장소의 설정 및 관리]	작업자 교육	2	3	6 (높음)	폭발위험 장소 설정 /관리 (폭발위험 장소 구분도 작성)	3 (보통)	’22-04-30		박안전
원료 입고	화학적(물질) 요인	주입구 주변 유증기 흡입으로 인한 건강 장해 발생 우려	안전보건규칙 제450조 [호흡용 보호구의 지급 등]	보호구 미착용	2	2	4 (보통)	개인보호구 사용 (방독마스크)	2 (낮음)	’22-03-31	’22-03-15	이보건

KRAS(Korea Risk Assessment System): 위험성평가 지원 시스템

: 한국산업안전보건공단에서 사업주, 근로자 등이 스스로 사업장의 유해・ 위험요인을 파악하고 평가하는 데 필요한 안전・보건 정보를 제공하여 위험성평가를 용이하게 실시할 수 있도록  지원하는 인터넷 기반 시스템

■ 위험성 평가표 : 복합 공정(대/세부) 예시

회사명 : ○○주식회사	위험성평가 실시일: 20○○년 ○○월 ○○일

공정대분류 : 철근, 철골 공사				세부분류 : 철근가공 및 운반작업
유해위험요인 파악			관련근거	현재 안전보건조치	현재 위험성			감소대책
분류	원인	유해위험요인	법규/노출기준 등		가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험성	NO	세부내용
기계적요인	1.2 위험한 표면 (절단,베임,긁힘)	철근제품의 가공 및 운반시 위험한 표면에 부딪힘, 찔림	산업안전보건규칙 제38조(사전조사 및 작업계획서의 작성 등)	인력운반2인1조 작업 장갑착용	1	2	낮음 (2)		1.장비작업시 협착주의 2.절단,절곡작업시 손 찔림 및 협착주의
	1.3 기계(설비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분	철근가공을 위한 운반시 인양물의 낙하	산업안전보건규칙 제14조(낙하물에 의한 위험의 방지)	안전모 착용	2	3	높음 (6)	1-1.3	유도자 배치 이동경로 접근금지
	1.6 추락위험 부분(개구부 등)	철근의 인양작업 중 가공물의 낙하	산업안전보건규칙 제14조(낙하물) 제137조(해지장치의 사용)	1. 인양용 후크의 해지장치 설치	1	3	보통 (3)		줄걸이로프 이상 유무확인 및 권선 와이어 상태확인
2. 전기적요인	2.1 감전(안전전압초과)	철근 가공기 작동시 감전위험	산업안전보건규칙 제302조(전기 기계·기구의 접지)	1. 철근가공기의 외함 접지	1	2	낮음 (2)		1.우천시 옥외작업 중지 2.접지형 콘센트 사용
5. 작업특성요인	5.1 소음	철근 절단 작업시 과도한 소음 발생	산업안전보건규칙 제516조(청력보호구의 지급 등)	1. 청력보호구 착용	2	1	낮음 (2)		귀마개 착용
	5.3 진동	철근 절단 작업시 과도한 진동발생	산업안전보건규칙 제518조(진동보호구의 지급 등)	일정 간격 휴식 부여	2	2	보통 (4)	1-5.3	방진장갑 지급 및 착용
	5.7 중량물 취급작업	철근절단 및 절곡시 과도한 힘의 사용	산업안전보건규칙 제659조(작업환경개선)	근골격계질환예방 교육실시 스트레칭 교육 실시	2	1	낮음 (2)		무리한 작업 금지 및 일정간격 휴식
6. 작업환경요인	6.1 기후/고온/ 한랭	외부 작업으로 인한 고온, 한랭의 환경에 노출	제562조(고열장해 예방 조치) 제563조(한랭장해 예방 조치)	쾌적한 작업환경 공간 마련	2	1	낮음 (2)		1.일정간격 휴식 및 휴게실 설치 2.냉난방기 설치 제공
	6.3 공간 및 이동통로	협소한 작업공간으로 인한 철근제품의 이동시 충돌		신호수 배치	2	1	낮음 (2)		안전통로 확보

공정대분류 : 철근, 철골 공사				세부분류 : 철근조립작업
유해위험요인 파악			관련근거	현재 안전보건조치	현재 위험성			감소대책
분류	원인	유해위험요인	법규/노출기준 등		가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험성	NO	세부내용
기계적요인	1.2 위험한 표면 (절단, 베임,긁힘)	철근배근 과정에서 철근에 찔림	산업안전보건규칙 제38조(사전조사 및 작업계획서의 작성 등)	개인보호구 착용 안전작업절차서 준수	1	2	낮음 (2)		돌출철근 켑설치
	1.2 위험한 표면 (절단, 베임,긁힘)	가스압접기 사용시 화상위험	산업안전보건규칙 제233조(가스용접 등의 작업)	화상방지 개인보호구 착용	2	2	보통 (4)	2-1.2	1. 안전작업절차서 준수 2. 보호구 착용
	1.3 기계(설비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분	철근배근과정에서 작업도구에 충돌	산업안전보건규칙 제38조(사전조사 및 작업계획서의 작성 등)	1. 개인보호구 착용 2. 안전작업절차서 준수	1	2	낮음 (2)		휴대용 철근배근용 도구 사용시 주의
	1.5 넘어짐 (미끄러짐, 걸림, 헛디딤)	철근조립 작업장에서 넘어짐	산업안전보건규칙 제3조(전도의 방지)	1. 안전작업절차서 준수 2. 안전화 착용	1	2	낮음 (2)		1.이동통로발판 설치 2.안전통로 확보
	1.6 추락위험 부분(개구부 등)	비계에서의 추락 위험	산업안전보건규칙 제42조(추락의 방지)	1.안전난간대 설치 2.안전벨트고리 걸기 철저	2	3	높음 (6)	2-1.6	안전작업절차서 준수 이동식 비계 설치
5. 작업특성요인	5.8 반복작업	철근조립시 반복적인 작업으로 인한 근골격계질환 위험	산업안전보건규칙 제659조(작업환경개선)	1. 근골격계질환예방 교육실시 2. 스트레칭 교육 실시	1	2	낮음 (2)		무리한 작업 금지 및 일정간격 휴식 부여
	5.9 불안정한 작업자세	철근조립시 불안정한 작업자세로 인한 근골격계질환 위험	산업안전보건규칙 제659조(작업환경개선)	1. 근골격계질환예방 교육실시 2. 스트레칭 교육 실시	1	2	낮음 (2)		무리한 작업 금지 및 일정간격 휴식 부여
6. 작업환경요인	6.1 기후/고온/ 한랭	외부 작업으로 인한 고온, 한랭의 환경에 노출	제562조(고열장해 예방 조치) 제563조(한랭장해 예방 조치)	1. 안전보건교육 제공	1	2	낮음 (2)		1.일정간격 휴식 및 휴게실 설치 2.냉난방기 설치 제공
	6.3 공간 및 이동통로	협소한 작업공간으로 인한 철근제품의 이동시 충돌		1. 안전작업절차서 준수	1	2	낮음 (2)		안전통로 확보

공정대분류 : 철근, 철골 공사				세부분류 : 자재운반 작업
유해위험요인 파악			관련근거	현재 안전보건조치	현재 위험성			감소대책
분류	원인	유해위험요인	법규/노출기준 등		가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험성	NO	세부내용
기계적요인	1.2 위험한 표면 (절단,베임,긁힘)	목재가공용 둥근톱 사용 중 톱날에 접촉	산업안전보건규칙 제106조(둥근톱기계의 톱날접촉 에방장치)	톱날 접촉 방지용 덮개 설치	1	2	낮음 (2)		1.반발예방장치 설치 2.장갑착용 금지
	1.3 기계(설비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분	인양중 양증기 와이어로프 파단에 의한 낙하	산업안전보건규칙 제14조(낙하물 위험 방지)	1. 안전작업절차서 준수 2. 유도자 배치	2	3	높음 (6)	3-1.3	손상된 권선 와이어사용금지 및 줄걸이 로프 점검
		카고크레인 등 양중기 조작 중 조작 미숙에 의한 오동작 발생	산업안전보건규칙 제146조(크레인 작업 시의 조치)	1. 안전작업절차서 준수 2. 무리한 작업금지	2	3	높음 (6)	3-1.3	양중기 와이어로프 작업전 손상, 마모, 변형 등을 확인
		거푸집 자재를 불안전하게 적재하여 외부충격 또는 편심하중에 의한 붕괴	산업안전보건규칙 제332조(거푸집동바리등의 안전조치)	거푸집 자재 적재시 붕괴되지 않도록 안전하게 적재	2	3	높음 (6)	3-1.3	과재하중 금지 및 신호수 배치
		후크해지장치 미설치로 자재 인양중 후크에서 로프탈락, 자재 낙하	산업안전보건규칙 제14조(낙하물에 의한 위험의 방지) 제137조(해지장치의 사용)	인양용 후크에 해지장치 설치	1	2	낮음 (2)		작업 전 후크해지장치 확인점검
2. 전기적요인	2.1 감전	목재가공용 둥근톱 사용 중 감전	산업안전보건규칙 제302조(전기기계 기구의 접지)	접지 및 누전차단기 설치	1	2	낮음 (2)		우천시 옥외 사용금지
3. 화학적요인	3.5 고체(분진)	목재가공용 둥근톱 사용 중 분진 발생	산업안전보건규칙 제32조(보호구의 지급 등)	방진마스크 착용	2	1	낮음 (2)		분진마스크 착용
5. 작업특성요인	5.1 소음	목재가공용 둥근톱 사용 중 소음 발생	산업안전보건규칙 제516조(청력보호구의 지급 등)	1. 청력보호구 착용	2	1	낮음 (2)		귀마개 착용

공정대분류 : 철근, 철골 공사				세부분류 : 거푸집 조립 및 해체작업
유해위험요인 파악			관련근거	현재 안전보건조치	현재 위험성			감소대책
분류	원인	유해위험요인	법규/노출기준 등		가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험성	NO	세부내용
기계적요인	1.3 기계(설비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분	동바리 상하부 미고정에 따라 동바리 전도 위험	산업안전보건규칙 제332조(거푸집동바리 안전조치)	1.동바리는 정위치에서 이동되거나 전도되지 않도록 고정	2	2	보통 (4)	4-1.3	상하부 베이스판 고정 수평연결재 설치
		무리한 작업중 해체 거푸집 및 동바리 낙하	산업안전보건규칙 제14조(낙하물에 의한 위험의 방지)	안전작업절차서 준수	2	2	보통 (4)		설치 및 해체작업 순서에 맞게 작업 실시 및 무리한 작업행동 금지
	1.4 충돌위험 부분	안전모 등 개인보호구 미착용으로 머리가 동바리에 부딪힘	산업안전보건규칙 제32조(보호구의 지급 등)	안전모 착용	1	2	낮음 (2)		통로의 확보 및 안전모 및 보안경 착용
	1.6 추락위험 부분(개구부 등)	안전대를 안전대 부착설비에 체결하지 않고 작업중 추락위험	산업안전보건규칙 제42조(추락의 방지)	안전대를 안전대 부착설비에 체결하고 작업	1	3	보통 (3)	4-1.6	안전작업절차 준수
		거푸집을 떼어내기 위해 무리한 힘을 가하다 추락위험	산업안전보건규칙 제42조(추락의 방지)	1.거푸집을 떼어낼 때 무리한 힘을 가하지 않도록 함	2	3	높음 (6)	4.1.6	안전대 부착설비에 안전벨트 고리 걸기 철저
		개구부 또는 슬라브 단부로 이동중 추락	산업안전보건규칙 제43조(개구부 등의 방호 조치)	1.추락위험 개구부 덮게 설치	2	3	높음 (6)	4-1.6	1.소형개구부 덮게 설치 2.대형개구부 난간대설치와 안전망 설치
5. 작업특성요인	5.7 중량물 취급작업	동바리 조립 및 해체작업시 무리한 힘의 사용	산업안전보건규칙 제659조(작업환경개선)	1. 적절한 중량물 취급작업 숙지 2. 중량물취급작업 교육	1	2	낮음 (2)		설치 및 해체작업 순서에 맞게 작업 실시 및 무리한 작업행동 금지
6. 작업환경요인	6.3 공간 및 이동 통로	해체된 자재 위를 지나던 중 걸려 넘어짐	산업안전보건규칙 제22조(통로의 설치)	정리정돈	1	1	낮음 (2)		이동통로 발판 설치

공정대분류 : 철근, 철골 공사				세부분류 : 콘크리트 반입, 운반작업
유해위험요인 파악			관련근거	현재 안전보건조치	현재 위험성			감소대책
분류	원인	유해위험요인	법규/노출기준 등		가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험성	NO	세부내용
1.기계적요인	1.3 기계(설비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분	레미콘 트럭의 후진시 협착 및 충돌위험	산업안전보건규칙 제200조(접촉 방지)	유도자 및 신호수 배치	2	2	보통 (4)	5-1.3	1. 안전작업절차서 준수 2. 유도자 배치 3. 후진시 경고 등 부착
	1.6 추락위험 부분(개구부 등)	레미콘 차량 상부에서 추락위험	산업안전보건규칙 제42조(추락의 방지)	1. 안전작업절차서 준수 2. 무리한 작업금지	1	2	낮음 (2)		발판위에서 무리한 행동 금지
		고소작업에서의 추락위험	산업안전보건규칙 제42조(추락의 방지)	안전난간대 설치 및 안전대부착설비에 안전대 고리 걸기 철저	1	3	보통 (3)	5-1.6	1. 안전작업절차서 준수 2. 이동식 비계설치
2. 전기적요인	2.1 감전(안전전압초과)	펌프카의 붐 설치시 고압선에 접촉위험	제322조(충전전로 인근에서의 차량·기계장치 작업)	1. 안전작업절차서 준수 2. 유도자 배치	1	2	낮음 (2)		운전자 교육실시 및 고압전선 절연보호대 설치
6. 작업환경요인	6.1 기후/고온/한랭	외부 작업으로 인한 고온, 한랭의 환경에 노출	제562조(고열장해 예방 조치) 제563조(한랭장해 예방 조치)	1. 안전보건교육 제공	1	2	낮음 (2)		1.일정간격 휴식 및 휴게실 설치 2.냉난방기 설치 제공
	6.3 공간 및 이동통로	협소한 작업공간으로 인한 철근제품의 이동시 충돌	산업안전보건규칙 제22조(통로의 설치)	1. 안전작업절차서 준수	1	2	낮음 (2)		안전통로 확보 및 통로상 자재방치 금지

공정대분류 : 철근, 철골 공사				세부분류 : 콘크리트 타설 및 다짐작업
유해위험요인 파악			관련근거	현재 안전보건조치	현재 위험성			감소대책
분류	원인	유해위험요인	법규/노출기준 등		가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험성	NO	세부내용
기계적 요인	1.6 추락위험 부분(개구부 등)	레미콘 타설장소 주변 개구부에 의한 추락	산업안전보건규칙 제43조(개구부 등의 방호 조치)	1.개구부덮게 설치 2.안전난간대 설치	2	3	높음 (6)	6-1.6	사전 철근배근시 개구부 및 단부 안전조치 후 작업
3. 화학적 요인	3.6 반응성물질	레미콘 취급으로 인한 피부질환	산업안전보건규칙 제451조(보호복 등의 비치 등)	보호장갑, 보호장화 착용 과민성 근로자의 작업금지	1	2	낮음 (2)		맨손으로 취급작업 금지
5. 작업특성요인	5.1 소음	콘크리트 타설기 사용으로 인한 과도한 소음	산업안전보건규칙 제516조(청력보호구의 지급 등)	1. 청력보호구 착용	1	2	낮음 (2)		귀마개 착용
	5.3 진동	콘크리트 다짐작업시 과도한 국소진동	산업안전보건규칙 제518조(진동보호구의 지급 등)	용도에 맞는 보호구 착용	2	2	보통 (4)	6-5.3	1. 방진장갑 지급 및 착용
	5.7 중량물 취급작업	콘크리트 타설기 사용으로 인한 과도한 힘의 사용	산업안전보건규칙 제659조(작업환경개선)	1. 근골격계질환예방 교육실시 2. 스트레칭 교육 실시	1	2	낮음 (2)		무리한 힘의 사용 금지
6. 작업환경요인	6.1 기후/고온/ 한랭	외부 작업으로 인한 고온, 한랭의 환경에 노출	제562조(고열장해 예방 조치) 제563조(한랭장해 예방 조치)	1. 안전보건교육 제공	1	2	낮음 (2)		1.일정간격 휴식 및 휴게실 설치 2.냉난방기 설치 제공
	6.2 조명	야간작업의 경우 조명불량으로 인한 사고위험	산업안전보건규칙 제49조(조명의 유지)	조명확보	1	2	낮음 (2)		전반조명 및 국부조명 설치 작업
	6.3 공간 및 이동통로	협소한 작업공간으로 인한 철근제품의 이동시 충돌	산업안전보건규칙 제22조(통로의 설치)	1. 안전작업절차서 준수	1	2	낮음 (2)		안전통로 확보 및 통로상 자재방치 금지

공정대분류 : 마감작업					세부분류 :			1	자재반입 및 운반
구분	유해위험요인 파악			관련근거	현재안전보건조치	현재 위험성			감소대책
	분류	원인	유해위험요인	법규/노출기준 등		가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험성	NO	세부내용
1	1. 기계 (설비)적 요인	1.3 기계(설비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분	지게차로 재재 인양시 노면 돌출물 등에 지게차가 흔들리면서 자재 낙하	안전보건규칙 제171조 [전도 등의 방지]	1. 유도자배치 2. 지반의 부동침하 방지 3. 갓길 붕괴 방지	하 (1)	중 (2)	낮음 (2)
			지게차로 자재 인양시 자재 낙하	안전보건규칙 제181조 [백레스트]	1. 백레스트 설치 2. 지게차 운전원의 이야 확보 3. 자재 결속 등 고정 조치	하 (1)	중 (2)	낮음 (2)
			운반차량은 바퀴에 구름방지용 쐐기 미설치로 차량 전복	안전보건규칙 제3조 [전도의 방지]	1. 작업장 정리정돈 2. 전도예방조치(고정)	하 (1)	중 (2)	낮음 (2)
			벽돌 등 자재 적재 불량으로 편심하중에 의한 붕괴	안전보건규칙 제393조 [화물의 적재]	1. 튼튼한 기반위에 적재 2. 불안정한 높이로 적재 금지 3. 편하중이 생기지 않도록 할 것	하 (1)	중 (2)	낮음 (2)
			벽돌 하역중 벽돌 낙하	안전보건규칙 제388조 [사용 전 점검 등]	1. 섬유로프 등 점검 및 교체	하 (1)	중 (2)	낮음 (2)
1	1. 기계 (설비)적 요인	1.4 충돌위험 부분	지게차 등으로 인양 운반시 경고 미실시에 의해 근로자와 충돌	안전보건규칙 제179조 [전조등 및 후미등]	1. 전조등 및 후미등 설치	하 (1)	중 (2)	낮음 (2)
		1.6 추락위험 부분(개구부 등)	리프트 탑승구에서 리어카로 벽돌 운반중 추락	-	1. 리어카로 벽돌 운반 시 낙하 방지조치 2. 리프트 탑승구 방호조치	하 (1)	중 (2)	낮음 (2)
	6. 작업환경 요인	6.3 공간 및 이동통로	자재를 통행로에 적재하여 근로자 통행중 전도	안전보건규칙 제22조 [통로의 설치]	1. 안전 통로 확보 2. 장애물 제거 3. 통로구획	하 (1)	중 (2)	낮음 (2)
		6.6 조직 안전문화	개인보호구 미착용	안전보건규칙 제32조 [보호구의 지급 등]	1. 보호구(안전모, 안전대, 안전화, 보안면, 절연용 보호구, 방열복, 방진마스크, 방한보호구) 지급 2. 보호구(안전모, 안전대, 안전화, 보안면, 절연용 보호구, 방열복, 방진마스크, 방한보호구) 착용	하 (1)	중 (2)	낮음 (2)

공정대분류 : 마감작업					세부분류 :			2	조적 시공
구분	유해위험요인 파악			관련근거	현재안전보건조치	현재 위험성			감소대책
	분류	원인	유해위험요인	법규/노출기준 등		가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험성	NO	세부내용
2	1. 기계 (설비)적 요인	1.3 기계(설비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분	벽돌 블록 쌓기용 말비계를 벽돌위에 불안전하게 설치하여 작업중 전도	-	1. 튼튼한 기반위에 말비계 설치 2. 높이가 적합한 작업발판 설치	중 (2)	소 (1)	낮음 (2)
			벽돌, 블록을 불안전하게 적재하여 작재 낙하	안전보건규칙 제393조 [화물의 적재]	1. 튼튼한 기반위에 적재 2. 불안정한 높이로 적재 금지 3. 편하중이 생기지 않도록 할 것	중 (2)	소 (1)	낮음 (2)
			1일 쌓기 높이 미준수로 벽돌블럭 쌓기중 붕괴	안전보건규칙 제393조 [화물의 적재]	1. 시방 준수 2. 1일 쌓기 높이 준수	중 (2)	소 (1)	낮음 (2)
			블록 적재시 전도, 낙하	안전보건규칙 제393조 [화물의 적재]	1. 튼튼한 기반위에 적재 2. 불안정한 높이로 적재 금지 3. 편하중이 생기지 않도록 할 것	중 (2)	소 (1)	낮음 (2)
		1.5 넘어짐(미끄러짐, 걸림, 헛디딤)	조적 작업장 주변 정리정돈 미 실시로 벽돌 등에 걸려 넘어짐	안전보건규칙 제4조 [장업장의 청결]	1. 작업장 정리정돈 및 청소	중 (2)	소 (1)	낮음 (2)
2	1. 기계 (설비)적 요인	1.6 추락위험 부분(개구부 등)	고소 작업시 작업발판 미설치 추락	안전보건규칙 제42조 [추락의 방지]	1. 작업발판 설치 2. 안전방망 설치(근로자 안전대 착용)	하 (1)	중 (2)	낮음 (2)
			벽돌쌓기 작업중 개구부로 추락	안전보건규칙 제43조 [개구부 등의 방호 조치]	1. 개구부 난간, 덮개 등 설치 2. 개구부 표시 3. 안전방망 설치(근로자 안전대 착용)	하 (1)	중 (2)	낮음 (2)
			이동식비계에 안전난간대 및 승강사다리 미설치하여 작업중 추락	안전보건규칙 제68조 [이동식비계]	1. 바퀴의 고정(브레이크, 쐐기, 아웃트리거 설치) 2. 안전난간 설치 3. 작업발판 최대적재하중 250kg 초과 금지 4. 승강로 확보	하 (1)	중 (2)	낮음 (2)
	2. 전기적 요인	2.1 감전(안전전압초과)	야간 작업시 투광등 누전에 의한 감전	안전보건규칙 제301조 [전기 기계 · 기구 등의 충전부 방호]	1. 폐쇄형 외함 구조 2. 방호망이나 절연덮개 설치	중 (2)	중 (2)	보통 (4)	2-2.1	1. 표지판 부착
				안전보건규칙 제302조 [전기 기계 · 기구의 접지]	1. 전기 기계 · 기구의 금속제 외함, 금속제 외피 및 철대 접지 2. 이중절연구조	중 (2)	소 (1)	낮음 (2)
				안전보건규칙 제304조 [누전차단기에 의한 감전방지]	1. 감전방지용 누전차단기 설치 2. 이중절연구조	중 (2)	소 (1)	낮음 (2)
2	6. 작업환경요인	6.6 조직 안전문화	안전모, 안전화 미착용	안전보건규칙 제32조 [보호구의 지급 등]	보호구(안전모, 안전대, 안전화, 보안면, 절연용 보호구, 방열복, 방진마스크, 방한보호구) 지급, 착용	중 (2)	소 (1)	낮음 (2)

공정대분류 : 마감작업					세부분류 :			3	미장 및 견출시공
구분	유해위험요인 파악			관련근거	현재안전보건조치	현재 위험성			감소대책
	분류	원인	유해위험요인	법규/노출기준 등		가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험성	NO	세부내용
3	1. 기계 (설비)적 요인	1.3 기계(설비)의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분	이동식비계 하부에 각재를 연결하여 사용중 각재가 부러지면서 이동식비계 전도	-	1. 이동식비계 각재 등 이질 재료와 연결하여 사용 금지	중 (2)	소 (1)	낮음 (2)
		1.6 추락위험 부분(개구부 등)	비계 및 작업발판 설치 불량으로 인한 작업중 추락	안전보건규칙 제56조 [작업발판의 구조]	1. 비계 높이가 2m 이상인 작업장소 작업발판 설치 - 발판재료는 견고한 것 - 작업발판의 폭은 40cm 이상, 발판재료 간의 틈 3cm 이하 - 추락위험장소 안전난간 설치(다만, 안전난간 설치 곤란시에 안전방망 설치나 안전대 착용) - 작업발판의 지지물은 파괴우려 없는 것 사용 - 작업발판재료는 둘 이상의 지지물에 연결하거나 고정 - 작업발판 이동 시 위험 방지 조치	하 (1)	중 (2)	낮음 (2)
			외벽 견출 작업중 달비계 로프가 풀리면서 추락	안전보건규칙 제63조 [달비계의 구조]	1. 보조로프 + 로립(수직 추락방지대 착용) 2. 안전난간 설치(근로자 안전대 착용) 3. 외벽 작업용 공도구 사전 점검 철저	하 (1)	중 (2)	낮음 (2)
3	1. 기계 (설비)적 요인	1.6 추락위험 부분(개구부 등)	말비계를 계단실 등 경사진 곳에 설치하고 사용중 추락	안전보건규칙 제67조 [말비계]	1. 지주부재 하단 미끄럼 방지조치 2. 계단실 등 경사진 곳에 작업발판은 비계 등으로 설치, 말비계 사용 금지	하 (1)	중 (2)	낮음 (2)
			주변의 개구부 등은 덮개 미설치로 추락	안전보건규칙 제43조 [개구부 등의 방호 조치]	1. 개구부 난간 등 설치 2. 개구부 표시 3. 안전방망 설치(근로자 안전대 착용)	하 (1)	중 (2)	낮음 (2)
	2. 전기적 요인	2.1 감전(안전전압초과)	핸드그라인더, 시멘트 몰탈비빔용 기구 사용시 감전	안전보건규칙 제304조 [누전차단기에 의한 감전방지]	1. 감전방지용 누전차단기 설치 2. 이중절연구조 또는 접지	중 (2)	소 (1)	낮음 (2)
3	2. 전기적 요인	2.1 감전(안전전압초과)	야간 작업시 투광등 사용중 외함에 누전되어 감전	안전보건규칙 제301조 [전기 기계 · 기구 등의 충전부 방호]	1. 폐쇄형 외함 구조 2. 방호망이나 절연덮개 설치 3. 표지판 부착	중 (2)	소 (1)	낮음 (2)
				안전보건규칙 제302조 [전기 기계 · 기구의 접지]	1. 전기 기계 · 기구의 금속제 외함, 금속제 외피 및 철대 접지 2. 이중절연구조	중 (2)	소 (1)	낮음 (2)
				안전보건규칙 제304조 [누전차단기에 의한 감전방지]	1. 감전방지용 누전차단기 설치 2. 이중절연구조	중 (2)	소 (1)	낮음 (2)
	3. 화학 (물질)적 요인	3.5 고체(분진)	그라인딩 작업시 분진 비산	안전보건규칙 제617조 [호흡용 보호구의 지급 등]	1. 호흡용 보호구 지급 및 착용 2. 안면 보호구 지급 착용	중 (2)	소 (1)	낮음 (2)
	6. 작업 환경요인	6.6 조직 안전문화	개인보호구 미착용하고 작업중 낙하, 추락	안전보건규칙 제32조 [보호구의 지급 등]	1. 보호구(안전모, 안전대, 안전화, 보안면, 절연용 보호구, 방열복, 방진마스크, 방한보호구) 지급 2. 보호구(안전모, 안전대, 안전화, 보안면, 절연용 보호구, 방열복, 방진마스크, 방한보호구) 착용	중 (2)	소 (1)	낮음 (2)

공정대분류 : 방수작업					세부분류 :			1	방수면처리, 방수 및 보호몰탈 등 시공
구분	유해위험요인 파악			관련근거	현재안전보건조치	현재 위험성			감소대책
	분류	원인	유해위험요인	법규/노출기준 등		가능성 (빈도)	중대성 (강도)	위험성	NO	세부내용
1	1. 기계 (설비)적 요인	1.3 기계(설비) 의 낙하, 비래, 전복, 붕괴, 전도위험 부분	말비계 위에서 작업중 전도	안전보건규칙 제67조 [말비계]	1. 지주부재 하단 미끄럼 방지조치 2. 말비계 발판폭 40cm 이상 확보 3. 지주부재 결함 유무 확인 점검	중 (2)	소 (1)	낮음 (2)
		1.6 추락위험 부분(개구부 등)	방수 작업중 이동식비계에 작업발판 및 난간 설치 불량에 의한 추락	안전보건규칙 제68조 [이동식비계]	1 바퀴의 고정(브레이크, 쐐기, 아웃트리거 설치) 2. 안전난간 설치 3. 작업발판 최대적재하중 250kg 초과 금지	하 (1)	중 (2)	낮음 (2)
			작업장 주변부에 안전난간대 등 방호조치 미실시로 작업중 추락	안전보건규칙 제43조 [개구부 등의 방호 조치]	1. 개구부 난간 등 설치	중 (2)	중 (2)	보통 (4)	1-1.6	1. 개구부 표시 2. 안전방망 설치 (안전대 착용)
				안전보건규칙 제44조 [안전대의 부착설비 등]	1. 높이 2m이상 안전대 부착설비 설치 2. 안전대 및 부속설비 이상 유무 작업 전 점검	하 (1)	중 (2)	낮음 (2)
			방수 작업중 개구부로 추락	안전보건규칙 제43조 [개구부 등의 방호 조치]	1. 개구부 난간 등 설치 2. 개구부 표시 3. 안전방망 설치(근로자 안전대 착용)	하 (1)	중 (2)	낮음 (2)
			리어카로 운반중 탑승구에서 추락	-	1. 리어카 탑승구 방호 울 설치	하 (1)	중 (2)	낮음 (2)
1	1. 기계 (설비)적 요인	1.6 추락위험 부분(개구부 등)	방수 작업중 사다리에서 추락	-	1. 사다리 2인 1조 작업 2. 이동식 틀비계 사용	하 (1)	중 (2)	낮음 (2)
	3. 화학 (물질)적 요인	3.1 가스	토취 등 화기 사용시 근로자 화상	안전보건규칙 제32조 [보호구의 지급 등]	보호구(안전모, 안전대, 안전화, 보안면, 절연용 보호구, 방열복, 방진마스크, 방한보호구) 지급, 착용	중 (2)	하 (1)	낮음 (2)
		3.5 고체(분진)	보안경 미착용하고 망치를 사용한 바탕면 처리시 비산물에 의한 안구 손상	안전보건규칙 제32조 [보호구의 지급 등]	보호구(안전모, 안전대, 안전화, 보안면, 절연용 보호구, 방열복, 방진마스크, 방한보호구) 지급, 착용	중 (2)	하 (1)	낮음 (2)
1	3. 화학 (물질)적 요인	3.8 화재/폭발 위험	인화성, 가연성 자재 주변에서 화기사용중 화재	안전보건규칙 제231조 [인화성 액체 등을 수시로 취급하는 장소]	1. 환기가 충분하지 않은 상태에서 전기기계 · 기구를 작동 금지	중 (2)	하 (1)	낮음 (2)
				안전보건규칙 제239조 [위험물 등이 있는 장소에서의 화기 등의 사용 금지]	1. 화기 · 기계 · 기구 및 공구 등 사용 금지	중 (2)	하 (1)	낮음 (2)
				안전보건규칙 제243조 [소화설비]	1. 소화기 등 소화설비 설치	중 (2)	하 (1)	낮음 (2)
	5. 작업특성요인	5.6 질식위험·산소결핍	지하 밀폐공간에서 방수 작업중 유독가스 또는 산소 부족으로 의한 질식	안전보건규칙 제450조 [호흡용 보호구의 지급 등]	1. 송기마스크나 방독마스크 지급 착용 2. 환기설비 설치로 환기 조치	중 (2)	하 (1)	낮음 (2)
	6. 작업환경요인	6.6 조직 안전문화	안전모, 안전화 등 개인보호구 미착용	안전보건규칙 제32조 [보호구의 지급 등]	보호구(안전모, 안전대, 안전화, 보안면, 절연용 보호구, 방열복, 방진마스크, 방한보호구) 지급, 착용	중 (2)	하 (1)	낮음 (2)

6. 안전점검

○ 안전점검 개요

1. 점검 목적

: 설치된 장비, 설비 등 물질적인 면과 작업방법 등 인적인 면 및 관리적인 면을 포함한 종합적인 것으로부터 불안전한 행위를 찾아내 시정하는 활동을 안전점검이라 한다. 그 목적은 시공에 있어서 정상적인 상태을 유지하기 위해서 재해발생 요인을 발견하고 이것을 제거 또는 개선, 시정하여 현장의 안전성을 유지 보존하며 건강하고 쾌적한 작업 활동을 유지하기 위함이다.

2. 점검 계획

1) 일일 점검

점검자 : 관리감독자 혹은 관리책임자

횟  수 : 매일

방  법 : 관리감독자 안전점검표, 안전보호구 지급 대장 작성

2) 작업 전 점검

점검자 : 관리감독자 혹은 관리책임자

횟  수 : 작업 시작 전

방  법 : 업무(작업/공사) 일보

3) 작업장 순회 점검

점검자 : 도급인 관리감독자(또는 공사감독자)와 수급인 관리감독자(또는 현장책임자)

횟  수 : 1주에 1회 (공사인 경우 2일에 1회) 이상

방  법 : 작업장 안전보건 순회점검표 작성

4) 특별점검

점검 실시자 : 관리감독자 혹은 관리책임자

회       수 : 점검사유 발생시

점 검 내 용 : 천재지변, 작업개시 등으로 작업시설 및 여건등 안전상 유무점검

3. 점검 결과 조치

1) 안전점검 실시 후 심각한 이상 발견 시 즉시 작업을 중지시키고 근로자를 안전한 장소로 대피시킴과 동시에 즉시 필요한 조치를 취한다.

2) 안전점검 실시 후 중대 안전사고의 상당한 위험을 내포하고 있는 위험요소에 대해서는 즉시 조치하여 위험요소를 제거한다.

3) 안전점검 지적사항에 대해서 즉시 조치하고, 조치가 불가피한 사항은 사유과 보완책을 마련 후 작업을 실시한다.

4. 기록의 작성 및 보관

: 안전점검 결과 및 조치 결과는 문서로 작성하여 보관한다.

○ 안전점검 양식

1. 일일 점검

관리감독자 안전점검표
점검항목	점 검 사 항					양호	불량
작업장 일 반	1. 작업장 바닥은 견고하며 미끄럽거나 턱진 곳은 없는가?
	2. 작업자가 미끄러지거나 추락할 위험은 없는가?
	3. 작업장 바닥의 개구부(배수로, 지하 피트 구멍 등)은 안전하게 덮었는가?
	4. 재료, 자재, 장비 등은 저장/적재 및 보관이 안전하게 되어 있는가?
	5. 위험구역에는 위험,경고표시 및 접근방지 대책이 마련되어 있는가?
	6. 작업장의 통로는 충분히 확보되어 있으며, 통로나 계단에 작업자가 충돌할 위험이 있는 설비나 자재 등이 놓여 있지 않은가?
건강관리	7. 건강진단 및 작업환경측정은 주기적으로 실시되고 있는가?
	8. 질병유소견자에 대한 작업전환 등 사후관리는 적절한가?
작업환경	9. 작업장의 조명은 충분한가?
	10. 작업실의 실내온도 및 통풍은 알맞게 유지되고 있는가?
유해위험물	11. 유해작업에 대한 국소배기나 보호구착용은 양호한가?
	12. 인화성,가연성 물질의 저장,격리 등의 관리는 양호한가?
	13. 물질안전보건자료의 관리상태는 양호한가?
기계기구	14. 위험기계기구의 방호장치는 안전하게 사용되고 있는가?
	15. 밸트 등 위험점이 노출된 곳은 없는가?
	16. 담당자 외의 근로자가 임의로 운전하고 있지는 않은가?
	17. 자격이 필요한 기계기구의 무자격 운전자는 없는가?
	18. 법정 검사는 주기적으로 실시되고 있는가?
	19. 수리 등 비정상 작업시 안전조치는 실시하고 있는가?
전 기	20. 전기설비의 절연․접지상태 및 이의 관리상태는 양호한가?
	21. 젖은 손으로 전기설비를 취급하고 있지는 않은가?
	22. 정전 및 활선 작업시 안전조치 및 보호구 착용상태는 양호한가?
기 타	23. 안전수칙을 준수하며, 해당보호구를 착용하고 작업하는가?
	24. 안전교육은 정기적으로 실시되고 있는가?
	25. 하역․운반 작업시 적절한 안전조치를 실시하고 있는가?
	26. 기타 근로자에 유해위험을 미칠 수 있는 것이 있는가?
※ 불량사항에 대한 조치 :
점검 일시		2022 년 월 일
점 검 자		(인)	(인)	(인)	(인)
		(인)	(인)	(인)	(인)

안전보호구 지급대장
지급자 : (인)
순번	종류	지급일자	보호구 상태	수량	수령인
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

2. 작업 전 점검

업무(작업/공사) 일보
일 자	2022년 ○○월 ○○일			사업/공사명
수급인 (시공사)	직 책	성 명	서 명	병원 (발주부서)	감독자	성 명	서 명	비 고
금일 업무 (작업/공사) 내용
TBM	공정상 위험요인		안전한 작업방법		관련 안전관리 지침		필요 방호구/보호구
	작업 전 안전미팅(TBM : Tool Box Meeting) 활동 사진
	이름		서명		이름		서명
특기사항

3. 작업장 순회 점검

작업장 안전보건 순회점검표
※ 도급사업 : 1회/1주, 건설공사 : 1회/2일
공사(작업)명
공사(작업)기간
점검일시					점검장소
업 체 명					작업인원
작업내용
점 검 내 용
작업자 점검사항			결과	공사(작업)현장 점검사항				결과
작업별 적절한 안전보호구(안전모, 안전화, 안전대 등) 착용 여부				공사(작업)구역 통제 여부
2인 1조 작업 여부				고소작업 시, 작업발판 및 안전난간 설치 여부 (작업높이 2m 이상 A형사다리 작업 금지)
안전교육 실시 여부				소화기 비치 여부
안전사고 발생 시, 조치절차(작업중지-구호/대피-신고/보고-현장보존) 및 비상연락망 숙지 여부				위험공종에 대한 안전작업 허가/승인 여부
기타 개선사항
점 검 자		부서 :		성명 :			(서명/인)
		부서 :		성명 :			(서명/인)
		부서 :		성명 :			(서명/인)
		부서 :		성명 :			(서명/인)
현장책임자		성명 :					(서명/인)

붙임		작업장 안전보건 순회점검 사진대지

▶ 점검일시 :
작업자 점검사항		공사(작업)현장 점검사항
(사진)		(사진)
기타 개선사항
(사진)		(사진)

7. 이행확인

○ 안전보건 점검 결과 개선, 조치 및 이행 확인 절차

- 병원 안전감독자 및 안전보건전담부서의 안전점검 및 모니터링으로 도출된  유해・위험요인에 대한 안전조치 개선방안을 수립, 조치 및 이행 후 보고

- 상기 도출된 유해・위험요인에 대한 추가 위험성평가 실시 및 해당 작업자에게 결과를 주지

- 병원 안전보건전담부서의 안전보건 지도조언에 대해 조치 및 이행 후 보고

○ 개선, 조치 및 이행 확인 양식

문제점 및 개선 결과 집계표

연번	개 선 항 목	개선일자	개 선 결 과	완료확인

문제점 및 개선결과

구분	장소	점검사항	점검사진	개선방안	조치(예정)일

(예시) 문제점 및 개선결과

8. 교육 및 기록

○ 안전보건교육 계획

연간 교육계획
NO	교 육 구 분			교 육 과 정	일정												대상 인원 (명)	교육방법 (내·외부)	비고
	안전 보건	공정 안전	수급 업체		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
1	○			근로자 정기 안전보건교육		○		○		○		○		○		○	30명	집체(내부)
2	○			신규 채용 시 안전보건교육						○							발생 시	집체(내부)
3	○			관리감독자 안전보건교육					○								9명	집체(외부)
4	○			특별안전보건 교육							○						5명	집체(내부)
5	○			비상사태대비 교육 및 훈련					○						○		전 사원	집체(내부)
6	○			물질안전보건교육							○						2명	집체(내부)
7		○		공정위험성평가 교육									○				10명	집체(외부)
8			○	작업내용 변경자 교육							○						발생 시	집체(내부)

○ 안전보건교육 세부 내용

교육과정	교육대상자	교육시간	교육장소	교 육 내 용
정기교육	근로자	매분기 6시간 이상	작업장 내	○ 산업안전 및 사고 예방에 관한 사항 ○ 산업보건 및 직업병 예방에 관한 사항 ○ 건강증진 및 질병 예방에 관한 사항 ○ 유해‧위험 작업환경 관리에 관한 사항 ○ 산업안전보건법 및 일반관리에 관한 사항
	관리 감독자	연간 16시간 이상	작업장 내	○ 작업공정의 유해위험과 재해 예방대책에 관한 사항 ○ 표준 안전작업 방법 및 지도 요령에 관한 사항 ○ 관리감독자의 역할과 임무에 관한 사항 ○ 산업보건 및 직업병 예방에 관한 사항 ○ 유해‧위험 작업환경 관리에 관한 사항 ○ 산업안전보건법 및 일반관리에 관한 사항
신규 채용시 교육	신규 채용 근로자	건설업 기초안전보건 교육 이수 4시간 (일용근로자) 8시간이상 (일용근로자 제외)	작업장 내	○ 기계‧기구의 위험성, 작업 순서 및 동선에 관한 사항 ○ 작업 개시 전 점검에 관한 사항 ○ 정리정돈 및 청소에 관한 사항 ○ 사고 발생 시 긴급조치에 관한 사항 ○ 산업보건 및 직업병 예방에 관한 사항 ○ 물질안전보건자료에 관한 사항 ○ 산업안전보건법 및 일반관리에 관한 사항
작업내용 변경시 교육	작업내용 변경시 해당 근로자	1시간이상
특별교육	관리감독자 지정작업에 종사하는 근로자	2시간이상		○ 공통내용 : 신규채용시 교육내용과 동일 ○ 개별내용 : 관리감독자 지정작업과 관련된 안전보건 사항
위험성평가 결과 교육	전직원	4시간		○ 위험성평가 결과에 따른 사업장 내 유해 요인에 대한 사항 ○ 위험성평가에 따른 고위험 작업 안전교육

○ 안전보건교육 계획 수립 및 교육 결과 보관

- 안전교육계획 수립 : 안전관리책임자는 월별 안전교육 계획을 수립한 후 계획에 의거 실시하고 그 결과를 안전교육 일지에 기록하고 교육 참가자 명단을 작성 보관한다.

- 교육내용 작성유지 및 보관 : 각 항목별 안전보건교육을 실시하였을 경우 사진 또는 서명 등으로 교육실시에 대한 자료를 보관 유지한다.

9. 안전작업허가

○ 안전작업허가 절차

구 분

내 용

비 고

1. 작성주체

현장책임자

-

2. 허 가 서

1) 산업안전 : 밀폐공간, 굴착, 고소, 중장비

2) 화기

3) 전기안전

안전관리자 구분에 따라 허가서 분리

1) 안전관리자(안전보건관리팀)

2) 소방안전관리자(시설팀)

3) 전기안전관리자(시설팀)

3. 승인절차

현장책임자가 해당하는 위험공종의 안전관리자를 방문하여 허가요청 및 허가 스티커 수령

허가 스티커를 사용장비(사다리, 용접기, 그라인더 등)에 부착 후 작업 실시

허가서 작성	▶	승인 요청 및 허가스티커 수령	▶	허가서 제출	▶	허가스티커 부착 후 작업 실시
현장책임자		현장책임자 ↓ 안전관리자		현장책임자 ↓ 안전감독자		현장책임자

※ 안전관리자 승인(서명 or 날인) 후, 허가서는 안전감독자에게 최종 제출

※ 공종별 안전관리자

구 분	산업안전	화 기		전기안전
안전관리자	이 범 우, 이 현 제	(병원)	박 호 현	(병원)	박 병 주
		(HIP)	이 동 구	(HIP)	조 성 연

○ 안전작업 허가서 (산업안전)

안전작업허가서(산업안전)

□

밀폐공간

□

굴    착

허가번호 :

□

고    소

□

중 장 비

허가일자 :

병원

부 서 명

안전감독자

업체

정보

업 체 명

작업인원

대 표 자

작업책임자

1차 연락망

2차 연락망

작업

개요

작 업 명

기    간

장    소

작업내용

안전조치요구사항 (현장책임자 사전확인 후, 해당 시 ○ 표시)

작업구역 설정(출입경고 표지)

안전교육 실시

2인 1조 작업

소화기 비치

안전보호구(안전모, 안전화 등) 착용

조명장비 비치

위험작업허가 (현장책임자 사전확인 후, 해당 시 ○ 표시)

밀폐공간

통신수단 구비

구명장구(구명줄, 송기마스크 등)

작업 전 가스농도 측정

위험물질 방출 및 처리(환기)

허가기간 :

굴    착

설비 사전점검 : 가스, 기계, 소방배관, 전기, 통신 등

허가기간 :

고    소

작업발판, 안전난간 설치

안전보호구(안전대, 생명줄 등) 착용

허가기간 :

중 장 비

장비명 :

장비명 :

자격증 소지

자격증 소지

신호수 배치

신호수 배치

기상, 노면상태

기상, 노면상태

설비(전선 등) 간섭 유무

설비(전선 등) 간섭 유무

허가기간 :

허가기간 :

비    고

안전관리자

부 서 : 안전보건관리팀

성 명 :

(인)

현장점검

점검결과

□ 특이사항 없음

점검일시 :

□ 보완사항 보완 후 작업

(                                                      )

점 검 자

소속

성명

입 회 자

소속

성명

(인)

(인)

(인)

(인)

※ 허가절차

허가서 작성		승인 요청		허가스티커 부착 및 작업 실시		안전총괄부 현장점검 실시
해당하는 항목* 작성 (현장점검 외 모두 작성)		안전보건관리팀** 방문 (승인 및 허가스티커 수령)		사용장비(사다리 등)에 스티커 부착 후 작업 실시		허가서 내용 이행 대한 현장점검 실시

* 허가기간 : 소요예정인 작업시간 작성

** 헬스케어 혁신파크(HIP) 4층 안전보건관리팀 안전관리자

⇒ 안전관리자 승인(서명 or 날인) 후, 허가서는 병원 담당자(안전감독자)에게 제출하시기 바랍니다.

○ 안전작업 허가서 (화기)

안전작업허가서(화기)

허가번호 :

허가일자 :

병원

부 서 명

안전감독자

업체

정보

업 체 명

작업인원

대 표 자

작업책임자

1차 연락망

2차 연락망

작업

개요

작 업 명

기    간

장    소

작업내용

안전조치요구사항 (현장책임자 사전확인 후, 해당 시 ○ 표시)

작업구역 설정(출입경고 표지)

안전교육 실시

2인 1조 작업

소화기 비치

안전보호구(안전모, 안전화 등) 착용

조명장비 비치

위험작업허가 (현장책임자 사전확인 후, 해당 시 ○ 표시)

화    기

소형소화기(3.3kg) 2대 비치

대형소화기(20kg) 1대 비치

불티비산 방지조치

가연물 이격 및 방화수 비치

허가기간 :

비    고

소방안전관리자

부 서 : 시설팀

성 명 :

(인)

현장점검

점검결과

□ 특이사항 없음

점검일시 :

□ 보완사항 보완 후 작업

(                                                      )

점 검 자

소속

성명

입 회 자

소속

성명

(인)

(인)

(인)

(인)

※ 허가절차

허가서 작성		승인 요청		허가스티커 부착 및 작업 실시		안전총괄부 현장점검 실시
해당하는 항목* 작성 (현장점검 외 모두 작성)		방재센터** 방문 (승인 및 허가스티커 수령)		사용장비에 스티커 부착 후 작업 실시		허가서 내용 이행 대한 현장점검 실시

* 허가기간 : 소요예정인 작업시간 작성

** 병원 방재센터(1동 2층, 031-787-1609), HIP 방재센터(HIP 1층, 031-787-1676)

⇒ 안전관리자 승인(서명 or 날인) 후, 허가서는 병원 담당자(안전감독자)에게 제출하시기 바랍니다.

○ 안전작업 허가서 (전기안전)

안전작업허가서(전기안전)

허가번호 :

허가일자 :

병원

부 서 명

안전감독자

업체

정보

업 체 명

작업인원

대 표 자

작업책임자

1차 연락망

2차 연락망

작업

개요

작 업 명

기    간

장    소

작업내용

안전조치요구사항 (현장책임자 사전확인 후, 해당 시 ○ 표시)

작업구역 설정(출입경고 표지)

안전교육 실시

2인 1조 작업

소화기 비치

안전보호구(안전모, 안전화 등) 착용

조명장비 비치

위험작업허가 (현장책임자 사전확인 후, 해당 시 ○ 표시)

전기안전

사용장비 :

전기용량 :

접지선 접속

장비 또는 기구 충전부 절연

허가기간 :

비    고

전기안전관리자

부 서 : 시설팀

성 명 :

(인)

현장점검

점검결과

□ 특이사항 없음

점검일시 :

□ 보완사항 보완 후 작업

(                                                      )

점 검 자

소속

성명

입 회 자

소속

성명

(인)

(인)

(인)

(인)

※ 허가절차

허가서 작성		승인 요청		허가스티커 부착 및 작업 실시		안전총괄부 현장점검 실시
해당하는 항목* 작성 (현장점검 외 모두 작성)		전기실** 방문 (승인 및 허가스티커 수령)		사용장비에 스티커 부착 후 작업 실시		허가서 내용 이행 대한 현장점검 실시

* 허가기간 : 소요예정인 작업시간 작성

** 병원 전기실(1동 지하3층, 031-787-1660), HIP 전기실(HIP 지하4층, 031-787-1656)

⇒ 안전관리자 승인(서명 or 날인) 후, 허가서는 병원 담당자(안전감독자)에게 제출하시기 바랍니다.

Ⅲ. 안전보건 운영관리

10. 신호 및 연락체계

○ 병원과 수급업체 간 신호 및 연락체계

■ 수급업체 비상연락망
업 무	근무시간	성명	긴급연락처	비고
현장책임자 (정)	09:00 ~ 18:00	○○○	010-0000-0000
현장책임자 (부)	09:00 ~ 18:00	○○○	010-0000-0000
■ 시설팀 비상연락망
업 무	근무시간	성명	긴급연락처	비고
시설총괄	09:00 ~ 18:00	박석배	010-0000-8081	시설팀장
건축	09:00 ~ 18:00	이성제	010-0000-3188	건축파트장
전기통신	09:00 ~ 18:00	신성진	010-0000-4219	전기통신파트장
	09:00 ~ 18:00	박병주	010-0000-6687	병원 전기안전관리자
	09:00 ~ 18:00	조성연	010-0000-2723	HIP 전기안전관리자
	24시간	교대근무자	031-0000-1660	1동 전기실
	24시간	교대근무자	031-0000-1651	2동 전기실
	24시간	교대근무자	031-0000-1664	동력동 전기실
	24시간	교대근무자	031-0000-1656	HIP 전기실
기계보수	08:00 ~ 17:00	김동훈	010-0000-5317	설비파트장
	24시간	교대근무자	031-0000-1622
	24시간	교대근무자	031-0000-1626	(HIP)
	24시간	교대근무자	031-0000-1628	(지석영연구소)
	24시간	교대근무자	031-0000-1668	(장례식장)
소방 (환경안전)	09:00 ~ 18:00	장지운	010-0000-8088	환경안전파트장
	09:00 ~ 18:00	박호현	010-0000-7665	병원 소방안전관리자
	09:00 ~ 18:00	이동구	010-0000-5760	HIP 소방안전관리자
	24시간	교대근무자	031-0000-0119	1동 방재실
	24시간	교대근무자	031-0000-1119	HIP 방재실
IBS	24시간	교대근무자	031-0000-1600	IBS실
■ 안전총괄부 비상연락망
업 무	근무시간	성명	긴급연락처	비고
안전총괄	09:00 ~ 18:00	문광빈	010-0000-9699	안전총괄부장
안전보건총괄	09:00 ~ 18:00	민상기	010-0000-0434	안전보건관리팀장
안전관리	09:00 ~ 18:00	이범우	010-0000-9775	안전관리자
안전관리	09:00 ~ 18:00	이현제	010-0000-4355	안전관리자
보건관리	09:00 ~ 18:00	주덕만	010-0000-9864	보건관리자
비상계획총괄	09:00 ~ 18:00	주종환	010-0000-0562	비상계획팀장
비상계획담당	09:00 ~ 18:00	연성경	010-0000-8212	비상계획담당
중대재해총괄	09:00 ~ 18:00	최용준	010-0000-5471	중대재해예방팀장
중대재해담당	09:00 ~ 18:00	박건노	010-0000-0110	안전관리자

○ 유해・위험작업 및 사고발생위험이 높은 작업 시, 신호체계

- 중량물 취급작업, 밀폐공간작업, 화재/폭발 위험작업, 정전 및 활선작업 등 신호체계가 필요한 유해위험작업의 경우 관리감독자의 작업개시, 작업중지, 수신호를 통하여 작업한다.

- 사고발생위험이 높은 작업이 혼재될 경우 안전회의를 수시 개최, 작업공정 간 위험에 대한 소통 및 위험작업의 시기를 조정한다.

- 수리, 정비작업시 LOCK-OUT / TAG-OUT 표지를 아래와 같이 사용한다.

○ 수신호 원칙

- 신호는 사용에 알맞고 장비 운전자에게 충분히 이해되어야 한다.

- 신호는 오해를 피하기 위해 명확하고 간결하여야 한다.

- 불특정한 한팔 신호는 어떤 팔을 사용해도 수용되어야 한다.

(좌우 방향을 가리키는 것은 특정한 신호이다.)

○ 신호수 배치

- 신호수는 반드시 안전한 곳에 위치해야 한다.

- 신호수는 운전사를 명확히 볼수 있어야 한다.

- 신호수는 화물 또는 장비를 명확히 볼수 있어야 한다.

- 운전사에게 신호를 보내는 사람은 한명뿐이어야 한다. (단, 비상정지시만 예외)

○ 지게차 수신호

11. 위험물질 및 설비

○ 위험 기계・기구・설비 관리 기준

- 도급사업 및 공사를 위해 사업장내에 보유한 위험 기계・기구・설비 관리대장 작성

- 위험 기계・기구・설비의 관리방안, 예산, 책임자 지정 및 관리

- 관련 법령에 따른 점검주기 별 점검 실시

○ 위험 기계・기구・설비 관리 대장

순번	기계·기구·설비명 (관리번호)	용량	수량	검사대상	방호장치	점검 주기	관리 예산	발생가능 재해형태	관리 책임자
1	프레스 (P-1~5)	10ton	5	산안법 안전검사	광전자식	3개월	000천원	끼임	김○○
2	프레스 (P-5~8)	30ton	5	산안법 안전검사	광전자식	3개월	000천원	끼임	김○○
3	지게차 (A-1, 2)	5ton	2	건설기계 관리법검사	법정방호장치	1개월	000천원	부딪힘, 넘어짐	이○○
4	크레인 (C-1,2,3)	20ton	3	산안법 안전검사	과부하방지,훅해지장치,권고방지장치	3개월	000천원	부딪힘, 끼임	박○○
5	크레인 (C-4,5,6)	10ton	3	산안법 안전검사	과부하방지,훅해지장치,권고방지장치	3개월	000천원	부딪힘, 끼임	박○○
6	압력용기 (V-1~5)	1㎥	5	산안법 안전검사	안전밸브	3개월	000천원	폭발	최○○
7	압력용기 (V-6~10)	0.5㎥	5	산안법 안전검사	안전밸브	3개월	000천원	폭발	최○○
8	산업용 로봇 (R-1)	50kw	1	산안법 안전검사	안전도어, 방책	1개월	000천원	부딪힘	민○○

○ 위험물질 관리 기준

- 도급사업 및 공사를 위해 사업장내에 보유한 유해인자에 대한 관리대장 작성

- 관련 법령에 따른 저장량 준수 및 일 사용량 기록

- 화학적인자(유해위험물질)를 목록화하여 관리

- 물리적, 생물학적, 인간공학적 인자도 포함, 목록화하여 관리

□ 물리적인자 : 소음, 진동, 방사선, 기압, 기온 등

□ 생물학적인자 : 감염병(혈액매개, 공기매개, 곤충·동물매개 감염인자 등) 등

□ 인간공학적인자 : 직무스트레스, 근골격계 부담작업 등

○ 위험물질 관리 대장

화학 물질	CAS No	분자식	폭발한계 (%)		노출 기준	독성치	인 화 점 (℃)	발 화 점 (℃)	증기압 (20℃, mmHg)	부식성 유무	이상 반응 유무	일일 사용량	저장량
			하한	상한
메틸 알코올	67-56-1	CH3OH	5.5	44	200ppm	LD50 (쥐) 6200㎎/㎏ LD50 (토끼) 15,800㎎/㎏ LC50 (쥐) 64,000ppm/4hr	9.7	464	127	X	고인화성 자극성 부식성 독성가스	0.2㎥	1㎥
주) ① 고용노동부 고시 ‘화학물질 및 물리적 인자의 노출 기준’ 별표1에 해당하면 유해인자로 분류하여 관리합니다. ② 증기압은 상온에서 증기압을 말합니다. ③ 부식성 유무는 있으면 ○, 없으면 ×로 표시합니다. ④ 이상반응 여부는 그 물질과 이상반응을 일으키는 물질과 그 조건(금수성 등)을 표시하고 필요시 별도로 작성합니다. ⑤ 노출기준에는 시간가중평균노출기준(TWA)을 기재합니다. ⑥ 독성치에는 LD50(경구, 쥐), LD50(경피, 쥐 또는 토끼), LC50(흡입, 4시간 쥐)을 기재합니다.

12. 비상대책

○ 중대재해 또는 산업재해 발생 시 비상 연락 및 보고 체계

	중대재해 발생 시												도 급 인												산업재해 발생 시
	경기고용노동지청 광역중대재해관리과 031-259-0249												분당서울대학교병원 발주부서 안전감독자 관리감독자												고용노동청 성남지청 산재예방지도과 031-788-1571
	병원 중대재해예방팀												수 급 인												병원 안전보건관리팀
	팀장 최용준 010-0000-5471 팀원 박건노 010-0000-0110												OO주식회사												팀장 민상기 010-0000-0434 팀원 이범우 010-0000-9775 팀원 이현제 010-0000-4355
					내부 비상 연락망 / 외부 유관 기관
	기 관 명								전 화 번 호										기 관 명								전 화 번 호
	병원 응급구조팀 (긴급환자 CPR)								031-787-3000										분당 도시가스								1800-4592
	병원 보안팀 (모든 긴급신고)								031-787-0112										한국전력 성남지사								061-123
	병원 방재실 (화재 신고)								031-787-0119										KT								국번없이 100
	분당경찰서								국번없이 182										수도권 기상청								031-8025-5051
	분당소방서								031-8018-3114										안전보건공단 경기동부지사								031-785-3300

○ 중대재해 또는 급박한 위험 발생 시 대응 절차도

○ 산업재해 발생 시 처리 절차

○ 재해 별 대응 시나리오

1. 추 락

시간 및 상황	조치사항	비 고
00:00~00:01 추락사고 발생 /환자 발생 병원 CPR팀 신고	∙ 고소작업 중 몸의 균형을 잃고 근로자가 추락 ∙ 비상연락체계로 비상상황을 전파하고 지원 요청 ∙ 병원 CPR팀에 추락사고 발생상황을 신고	비계 또는 사다리 작업
00:01~00:06 환자 구조 환자 응급조치	∙ CPR팀 접근 가능한 공간으로 환자 구조 ∙ 동료 직원 등이 호흡 정지 여부를 확인하고 인공호흡과 심폐소생술 실시 ∙ 골절이 있으면 그 부위를 움직이지 않도록 고정 ∙ 병원 CPR팀 도착 시 현장으로 안내하고 필요시 지원	구조과정에서 추가부상이 발생하지 않도록 유의
00:06~00:10 상황 보고 현장 보존	∙ 관계기관 등 상황 보고 “○○기업입니다. 분당서울대학교병원 OO충 OO공사장 비계에서 고소작업 중 몸의 균형을 잃고 직원이 추락하는 사고가 발생하여 사고자를 구조하였고, 현재 외상 임시 치료 및 심폐소생술 등 필요한 응급조치를 했습니다.” ∙ 현장 보존 조치 사고 현장 주위에 아무도 출입하지 못하도록 울타리를 치고 재해 발생 원인 조사 종료 시까지 현장을 보존	사고조사 등 완료시 까지 현장 보존
00:10~ 환자 후송	∙ 병원 CPR팀 도착하여 응급조치 후 응급실로 후송

2. 질 식

시간 및 상황	조치사항	비 고
00:00~00:01 질식사고 발생 /환자 발생	∙ 물탱크에서 밀폐공간 출입 작업 중 직원이 산소결핍으로 질식사고 발생 ∙ 비상연락체계로 비상상황을 전파하고 지원 요청
00:01~00:06 환자 구조 병원 CPR팀 신고 환자 응급조치 2차 재해방지 조치	∙ 동료 직원 등이 공기호흡기를 착용하고 재해자 구조 ∙ 병원 CPR팀에 질식사고 발생상황을 신고 ∙ 호흡 정지 여부를 확인하고 인공호흡과 심폐소생술 실시 ∙ 병원 CPR팀 도착 시 현장으로 안내하고 필요시 지원 ∙ 2차 재해가 발생치 않도록 현장에 출입 통제하고 표지판을 게시하는 등 필요한 안전조치 실시	공기호흡기 등 구조를 위한 방호/보호구가 없는 경우 단독 구조 절대 금지 (신고 먼저)
00:06~00:10 상황보고 현장 보존	∙ 관계기관 등 상황보고 “○○기업입니다. 분당서울대학교병원 O동 O충 물탱크에서 질식사고가 발생하여 사고자를 구조 하였고, 현재 심폐소생술 등 필요한 응급조치를 했습니다.” ∙ 현장 보존 조치 사고 현장 주위에 아무도 출입하지 못하도록 울타리를 치고 재해 발생 원인 조사 종료 시까지 현장을 보존	사고조사 등 완료시 까지 현장 보존
00:10~ 환자 후송	∙ 병원 CPR팀 도착하여 응급조치 후 응급실로 후송

3. 감 전

시간 및 상황	조치사항	비 고
00:00~00:01 감전사고 발생 /환자 발생	∙ 전기실에서 정전작업 중 제3자가 전원을 투입하여 작업 중인 직원이 감전 ∙ (위험요인 제거) 즉시 전원 차단, 통전 차단 확인 ∙ 비상연락체계로 비상상황을 전파하고 지원 요청
00:01~00:06 환자 구조 병원 CPR팀 신고 환자 응급조치 2차 재해방지 조치	∙ 동료 직원 등이 전원을 차단하고 재해자 구조 ∙ 병원 CPR팀에 감전사고 발생상황을 신고 ∙ 호흡 정지 여부를 확인하고 인공호흡과 심폐소생술 실시 ∙ 병원 CPR팀 도착 시 현장으로 안내하고 필요시 지원 ∙ 2차 재해가 발생치 않도록 현장에 출입 통제하고 표지판을 게시하는 등 필요한 안전조치 실시
00:06~00:10 상황보고 현장 보존	∙ 관계기관 등 상황보고 “○○기업입니다. 분당서울대학교병원 O동 O충 전기실에서 감전사고가 발생하여 사고자를 구조하였고, 현재 심폐소생술 등 필요한 응급조치를 했습니다.” ∙ 현장 보존 조치 사고 현장 주위에 아무도 출입하지 못하도록 울타리를 치고 재해 발생 원인 조사 종료 시까지 현장을 보존	사고조사 등 완료시 까지 현장 보존
00:10~ 환자 후송	∙ 병원 CPR팀 도착하여 응급조치 후 응급실로 후송

4. 유해화학물질 유출

시간 및 상황	조치사항	비 고
00:00~00:01 유해화학물질 유출사고 발생 /환자 발생	∙ 작업 중 위험물질, 유해물질이 누출되어 직원 중독 발생 ∙ (위험요인 제거) - 유해 물질 누출 시 : 밸브 차단 - 인화성・산화성 물질 누출 시 : 점화원 발생 억제 및 밸브 차단 ∙ (위험요인 제거 후 또는 위험요인 제거 불가 시) 호흡기 등 을 보호하며 신속히 대피 ∙ 비상연락체계로 비상상황을 전파하고 지원 요청
00:01~00:06 환자 구조 병원 CPR팀 신고 환자 응급조치 2차 재해방지 조치	∙ 동료 직원 등이 재해자 구조 (호흡기 등 보호 필수) ∙ 병원 CPR팀에 감전사고 발생상황을 신고 ∙ 호흡 정지 여부를 확인하고 인공호흡과 심폐소생술 실시 ∙ 병원 CPR팀 도착 시 현장으로 안내하고 필요시 지원 ∙ 2차 재해가 발생치 않도록 현장에 출입 통제하고 표지판을 게시하는 등 필요한 안전조치 실시	필요시, 공기호흡기 및 고글 등 착용 (환자접촉 최소화)
00:06~00:10 상황보고 현장 보존	∙ 관계기관 등 상황보고 “○○기업입니다. 분당서울대학교병원 O동 O충 OO에서 화학물질(또는 가스) 누출이 발생하여 누출을 차단하였습니다. (또는 누출이 계속 되고 있습니다.) 사고자는 구조하였고, 현재 심폐소생술 등 필요한 응급조치를 했습니다.” ∙ 현장 보존 조치 사고 현장 주위에 아무도 출입하지 못하도록 울타리를 치고 재해 발생 원인 조사 종료 시까지 현장을 보존	사고조사 등 완료시 까지 현장 보존
00:10~ 환자 후송	∙ 병원 CPR팀 도착하여 응급조치 후 응급실로 후송

Ⅳ. 재해발생 수준

13. 산업재해 현황

○ 산업재해 발생 현황 (중대산업재해 포함)

산업재해 발생 기록 요약 (최근 3년)
연번	가료기간	사고일자	사고 유형	사고원인	재발방지 대책
1	10일	2022. 1. 1.	골절	사다리 전도	사다리 사용시 2인 1조 및 안전장비 착용 모니터링
2	(상기 1건 외 최근 3년간 산업재해 발생 사실 없음)
3
4
5

중대산업재해 발생 여부 및 세부 내용
일시		20○○.○○.○○	재해 형태 주)		근로자 1명 사망
사고유형		추락
사고개요		A형 사다리 작업중 추락, 근로자 1명 사망
사고발생상황	작업 내용	재해자가 전기실에서 케이블 확인 및 입선 등을 위한 사다리 작업과정 에서 추락함
	사고 기인물	A형 사다리
재해원인 및 문제점				방지 대책
관리감독자의 사전 안전점검 미 실시 안전모, 안전대 등 개인보호구 미착용 사다리작업지침(2인1조 작업) 미준수				작업 전, 관리감독자가 안전점검 실시 기본 안전수칙에 대한 정기 교육 실시 작업 전, 안전미팅활동(TBM) 실시

주) (중대산업재해) 산업안전보건법 제2조제1호에 따른 산업재해 중 ❶사망자가 1명 이상,

❷동일한 사고로 6개월 이상 치료가 필요한 부상자가 2명 이상, ❸동일한 유해요인으로

급성 중독 등 직업성 질병자가 1년 이내에 3명 이상 발생 재해

○ 산업재해율확인서 (안전보건공단 발급)

Ⅴ. 안전보건 관리비용

14. 안전보건관리비 계상

(작성 참고용)
안전보건관리비 계상 내역서
	업 체 명	㈜ OOOO	계 약 명	폐기물 수집/처리
	소 재 지	성남시 분당구 OO로	대 표 자	김 분 당
	계약금액	300,000,000원	계약기간	2022.1.1. ～ 2022.12.31.
	안전보건관리비 계상금액	1,380,000원
	계상 세부내역	▶ 계약금액 3억원의 쓰레기처리 도급일 경우 ① 기준금액 산정 : 3억원 X 70% X 2.93% = 6,153,000원 ② 업종간 산재보험요율 비율 산정 : 8/1000(쓰레기처리업 산재보험요율) ÷ 36/1000(건설업 산재보험요율) = 0.223 ③ 최종 안전보건관리비 산출 : 6,153,000원 X 0.223 = 1,372,119원
	항목별 계상 금액
	항 목		금 액		비 율 (%)
	계		1,380,000		100%
	1. 안전․보건관리자 임금 등		-		%
	2. 안전시설비 등		1,000,000		72.5%
	3. 보호구 등		100,000		7.25%
	4. 안전보건진단비 등		-		%
	5. 안전보건교육비 등		-		%
	6. 근로자 건강장해예방비 등		180,000		13.0%
	7. 건설재해예방전문지도기관 기술지도비		-		%
	8. 본사 전담조직 근로자 임금 등		-		%
	9. 위험성평가 등에 따른 소요비용		100,000		7.25%

(참고) 안전보건관리비 계상 기준

안전보건관리비 계상 기준

(총 공사금액 2천만원 이상 공사 적용 기준)

▶ ‘건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용 기준’ (고용노동부 고시) 적용

구 분 공사종류	대상액 5억원 미만인 경우 적용 비율(%)	대상액 5억 원 이상 50억 원 미만인 경우		대상액 50억원 이상인 경우 적용 비율(%)	보건관리자 선임 대상 건설공사의 적용비율(%)
		적용 비율 (%)	기초액
일반건설공사(갑) 일반건설공사(을) 중 건 설 공 사 철도·궤도신설공사 특수및기타건설공사	2.93% 3.09% 3.43% 2.45% 1.85%	1.86% 1.99% 2.35% 1.57% 1.20%	5,349,000원 5,499,000원 5,400,000원 4,411,000원 3,250,000원	1.97% 2.10% 2.44% 1.66% 1.27%	2.15% 2.29% 2.66% 1.81% 1.38%

안전ㆍ보건을 위한 관리비용 계상 기준

(도급사업 및 총 공사금액 2천만원 이하 공사 적용 기준)

[eqn: 기준금액(도급``및``해당`공사의``안전보건관리비)```X````` {도급,`용역,`위탁``등``산재보험요율} over {건설업``산재보험요율}]

1단계 : 기준금액 산정

대상액 공사종류	5억원 미만	5억원 이상 50억원 미만		50억원 이상	보건관리자 선임대상
		비율	기초액
도급 및 일반공사	2.93%	1.86%	5,349,000원	1.97%	2.15%
전기/통신공사	1.85%	* 타 건축공사와 동일 장소, 병행 공사의 경우 일반건설공사(갑)으로 적용

- 대상액 5억원 미만, 50억원 이상, 보건관리자 선임대상 : 대상액×비율

- 대상액 5억원 이상 50억원 미만 : 대상액×비율+기초액

※ 대상액

1) 도급, 용역, 위탁 등 도급사업 : “기초금액 또는 계약금액”(VAT 포함) × 70%

2) 2천만원 이하 공사 : 직접재료비+간접재료비+직접노무비

2단계 : 건설업 산재보험요율에 대한 해당 도급 업종의 산재보험요율 비율 산정

[eqn: {도급,`용역,`위탁``등``산재보험요율``(2022년도``업종별`산재보험요율)} over {건설업``산재보험요율``(2022년도``건설업`산재보험요율,``36/1000)}]

3단계 : 최종 안전보건관리비 산출

(1단계 산출 기준금액 × 2단계 산출 업종 간 산재보험요율 비율)

15. 안전보건관리비 적정성

(작성 참고용)

항 목	세부항목	단 위	수 량	금액(원)	산출 명세	사용시기
1. 안전․보건관리자 임금 등	안전관리자 인건비	월	10	17,400,000	1인 월 174만원*10개월	2022년6월 ~2023년4월
2. 안전시설비 등	안전펜스 추락방지망 소화기	EA EA EA	20 4 20	7,450,000	안전펜스 30EA = 300만원 추락방지망 8EA =200만원 차단봉 35EA =145만원	2022년6월 ~2023년4월
3. 보호구 등	안전모 안전화 안전그네 안전각반	EA EA EA EA	20 20 20 20	3,725,000	개인보호장비 372.5만원	2022년6월 ~2023년4월
4. 안전보건진단비 등	안전진단	월	10	1,500,000	1개월 15만원	2022년6월 ~2023년4월
5. 안전보건교육비 등	음료 및 다과	회	10	385,933	음료 및 다과 22.1만원	2022년6월 ~2023년4월
6. 근로자 건강장해예방비 등	건강검진	회	20	600,000	1회 건강검진 3만원	2022년6월 ~2023년4월
7. 건설재해예방전문지도기관 기술지도비
8. 본사 전담조직 근로자 임금 등
9. 위험성평가 등에 따른 소요비용
합 계					14. 안전보건관리비 계상액과 일치해야 함

(참고) 안전보건관리비 계상 가능/불가

■ 안전ㆍ보건을 위한 관리비용 항목 및 사용성 개선 내용

항목	사용성 개선 내용
안전관리자 등 인건비	겸직 안전관리자 임금의 50%까지 사용할 수 있도록 허용
안전시설비	스마트 안전장비 구입‧임대비의 20% 이내 허용 ※ 총액의 10% 한도
보호구 등	보호구 범위 산안법 시행령 제74조 안전인증 대상 보호구로 명확화
안전·보건 진단비	보호구 등 항목으로 이동
안전·보건 교육비 등	산재예방 관련 모든 교육비용 허용(타 법령상 의무교육 포함)
건강장해 예방비	손소독제‧체온계‧진단키트 등 허용
기술지도비	사용한도 20% 제한 폐지
본사인건비	중대재해처벌법 시행 고려, 200위 이내 종합건설업체는 사용 제한, 5억 원 한도 폐지, 임금 등으로 사용항목 한정
자율결정항목(신설)	위험성평가 또는 중대법상 유해·위험요인 개선 판단을 통해 발굴하여 노사 간 합의로 결정한 품목 허용 ※ 총액의 10% 한도

■ 안전ㆍ보건을 위한 관리비용 항목 중 사용불가 품목 및 주요 사례(예시)

구 분	사용불가 품목 및 주요 사례
인건비	· 공사 도급내역서에 유도자 또는 신호자 인건비가 반영된 경우 · 유도자 또는 신호수가 유도‧신호업무만을 전담하지 않은 경우 · 유도자 또는 신호수가 사업장 주변 교통정리, 민원 및 환경 관리 등의 업무를 병행하는 경우 · 보조원이 안전·보건관리업무 외의 업무를 겸임하는 경우 · 산재예방과 무관한 업무에 종사하는 경비원, 청소원, 폐자재 처리원 및 사무보조원 임금

(참고) 안전보건관리비 계상 가능/불가

구 분	사용불가 품목 및 주요 사례
시설비	· 외부인 등을 대상으로 하는 안내시설물․표지 ※ 외부인 출입금지 표지, 공사장 경계표시를 위한 가설울타리 등 · 공사수행에 필요한 비계, 작업발판, 가설계단・통로, 사다리 등 ※ 안전발판, 안전통로, 안전계단 등 명칭에 관계없이 공사 수행에 필요한 가시설물은 사용 불가 (단, 비계·통로·계단에 추가 설치하는 추락방지용 안전난간, 사다리 전도방지장치, 틀비계에 별도로 설치하는 안전난간·사다리, 통로의 낙하물 방호선반 등은 사용 가능 · 절토부 및 성토부 등의 토사유실 방지를 위한 설비 · 작업장 간 상호 연락, 작업상황 파악 등 목적의 통신시설·설비 ※ 스마트 안전시설·장비에 해당할 경우 예외적으로 인정 · 건설장비 운행 감시, 공사 진척상황 확인 목적 CCTV 등 감시용 장비 · 소음・환경 등 민원예방, 교통통제 등 목적의 표지·시설물 ※ 공사안내·경고 표지판, 차량유도등·점멸등, 라바콘, 현장경계펜스, PE드럼 등 · 동일 시공업체 소속의 타 현장에서 사용한 안전시설물을 전용하여 사용할 때의 자재비(다만, 운반비는 사용가능) · 기성제품에 부착된 안전장치(기성제품에 부착된 안전장치 고장 시 수리·교체비용은 사용 가능) ※ 톱날과 일체식으로 제작된 목재가공용 둥근톱의 톱날접촉예방장치, 플러그와 접지 시설이 일체식으로 제작된 접지형플러그 등 · 공사수행용 시설과 일체형인 안전시설 설치비
보호구	· 카메라, 컴퓨터, 프린터 등 사무용 기기 · 근로자 보호목적 외 작업복, 면장갑, 코팅장갑 등 피복·장구류 ※ 미세먼지 마스크, 쿨토시, 아이스조끼, 핫팩, 발열조끼는 사용가능 · 감리원 또는 외부방문 인사 등에게 지급하는 보호구
안전 진단비	· ｢건설기술진흥법｣, ｢건설기계관리법｣ 등에 따른 가설구조물 등 구조검토, 안전점검 및 검사, 건설기계의 신규등록·정기·구조변경·수시·확인검사 등 · ｢전기사업법｣에 따른 전기안전대행 · ｢환경법｣에 따른 외부 환경 소음 및 분진 측정 · 기타 산안법 외 타 법령에 따른 진단에 소요되는 비용 · 자전거, 전동킥보드, 오토바이, 자동차 등 안전순찰차량 임대·구입 비용 ※ 단, 전담 안전·보건관리자가 선임·신고된 사업장 내 안전순찰차량의 유류비·수리비·보험료는 사용 가능

(참고) 안전보건관리비 계상 가능/불가

구 분	사용불가 품목 및 주요 사례
교육비 · 행사비	· 해당 현장이 아닌 장소에 설치하는 교육장의 설치·해체·운영비 ※ 다만, 교육장소 부족, 교육환경 열악 등의 부득이한 사유로 해당 현장 내 교육장 설치가 곤란하여 현장 인근지역에 교육장을 설치하는 데 소요되는 비용은 사용가능 · 교육장의 대지 구입비, 컨테이너 구입비 등 자산취득 비용 · 교육장 운영과 관련 없는 전화기, 냉장고 등 비품 구입비 · 안전관리 활동 기여도와 관계없이 일률적으로 지급하는 포상품 · 안전관리자 협의체 등에서 적립을 위해 사용하는 회비 · 안전보건 등 산업재해 예방에 관한 전문적, 기술적 정보제공이 주목적이 아닌 정기간행물 등 구독비용 · 현장의 안전관리 활동을 홍보하기 위한 광고비용 · 준공식 등 무재해 기원과 관계없는 행사 · 산업안전보건의식 고취 목적이 없는 단순 회식경비 · 산재예방 목적으로 볼 수 없는 단순 교양·오락성 교육비용
건강 진단비	· 복리후생 등 목적으로 휴식 시간에 사용하는 휴게시설, 탈의실, 이동식 화장실, 세면・샤워시설 설치비용 ※ 분진·유해물질사용·석면해체제거 작업장에 설치하는 탈의실, 세면·샤워시설 설치비용은 사용 가능 · 복리후생 목적의 급수시설, 정수기, 자외선 차단용품 등 · 혹서·혹한기 건강 증진을 위한 보양식·보약 등 구입비용 ※ 작업 중 혹한·혹서 등을 피하기 위한 간이 휴게시설 설치·해체·유지비용, 탈수방지 목적의 소금정제비, 제빙기 임대비용(6~10월에 한함)은 사용 가능 · 체력단련 시설 및 운동 기구 등 구입·임대비 · 작업장이 아닌 기숙사, 현장사무실 등의 방역·소독·방충비용 · 병·의원 등 진료비, 암 검사비, 국민건강보험 납입비용 등 · 파상풍, 독감 등 감염병 예방을 위한 접종 또는 의약품 등 구입비용 · 다른 법에 따라 의무적으로 실시해야 하는 건강검진 비용